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ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2026
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2026   

1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO  
1.1 - Do Objeto: 
1.1.1 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO RIO POMBA – CIMERP. 

2 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
2.1 - O presente termo de referência faz-se necessário para aquisição dos itens especificados na tabela abaixo:
	DESCRIÇÃO DOS ITENS 

	ITEM 
	DESCRIÇÃO 
	UND. 
	QUANT.
	VALOR UNITARIO R$ 
	VALOR TOTAL R$
	CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO

	01
	Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,70M, Distância Máxima Tela: 10,97M, Voltagem: 100/240V, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 21POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Com Controle Remoto, Luminosidade Mínima: 3.000LM, Tipo Projeção: Frontal E Teto, Resolução: 1.024 X 768
	Und. 
	03
	3.206,44
	9.619,32
	Exclusivo para ME e EPP 

	02
	Aparelho Ar Condicionado Modelo: Fancolete Hidrônico, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Garantia: 1ANO
	Und.
	15
	3.516,59
	52.748,85
	Exclusivo para ME e EPP 

	03
	Armário Escritório Material: Aglomerado Mdf, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta:
Aglomerado Mdf, Tipo Portas: De Giro, Quantidade Prateleiras: 4UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp, Tipo Puxador: Metálico, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Tipo Porta: Com Fechadura, Revestimento: Laminado Melaminico, Largura: 800MM, Altura: 2100MM, Profundidade: 500MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Material Base: Mdp, Tipo: Superior
	Und.
	15
	709,42
	10.641,30
	Exclusivo para ME e EPP 

	04
	Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes
	Und.
	15
	925,34
	13.880,10
	Exclusivo para ME e EPP 

	05
	Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 1,80M, Largura Longarina: 0,63M, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço Tubular, Acabamento Superficial Longarina: Pintura, Cor Longarina: Preta, Altura: 0,77M, Material Do Assento: Madeira Com Palhinha Trançada
	Und.
	15
	558,13
	8.371,95
	Exclusivo para ME e EPP 

	06
	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintado, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Espaldar Médio Regulável, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás / Ar Comprimido, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN
	Und.
	15
	512,97
	7.694,55
	Exclusivo para ME e EPP 

	07
	Cadeira escritório Fixa Material Assento: Espuma, Material Encosto: Espuma, Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Densidade Espuma Assento E Encosto: Média, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Braços Fixos, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Preta
	Und.
	60
	226,34
	13.580,00
	Exclusivo para ME e EPP 

	08
	Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 20MW, Impedância: 32OHMS, Freqüência: 20 Hz - 20KHZ, Comprimento Fio: 2,2M, Tipo Fone: Estéreo; Surround 2.0, Características Adicionais: Noise Cancel; Sensação De Profundidade, Sensibilidade: 115DB, Aplicação: Computador, Entrada Máxima: 20MW, Conector: P3 3,5 Mm
	Und.
	19
	98,05
	1.862,95
	Exclusivo para ME e EPP 

	09
	Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1TB., Velocidade Transferência: 6GB/S, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 2,5POL, Aplicação: Servidor De Rede
	Und.
	02
	322,72
	645,44
	Exclusivo para ME e EPP 

	10
	Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 4800 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 100/240V, Resolução Fax: 1200 X 2400DPI, Resolução Copiadora: 1200/1200 X 2400DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 38PPM, Velocidade Impressão Colorida: 24PPM, Resolução Scanner: 1200/1200 X 2400DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Compatibilidade: Windows E Macos, Tipo Papel: A4, A5, A6, Carta, Ofício E Outros Formatos, Capacidade Mínima Bandeja: 35FL, Frequência: 50/60HZ, Velocidade Modem: 36,6KB/S, Capacidade Memória: 1.1MB, Características Adicionais: Color, Sistema Eco Tank
	Und.
	15
	1.799,57
	26.993,55
	Exclusivo para ME e EPP 

	11
	Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Aglomerada/Mdf, Cor Tampo: Carvalho Avelã, Quantidade Gavetas: 2UN, Largura: 1200MM, Profundidade: 600MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Retangular/Sapatas Nivel Aço Cromado/02 Canaletas
	Und.
	15
	364,85
	5.472,75
	Exclusivo para ME e EPP 

	12
	Computador: microcomputador intermediario (sff/ smail form factor) com office home and business 2021 e windows 11 pro. (De acordo com a referência em anexo)	
	Und.
	15
	4.514,28
	67.714,20
	Exclusivo para ME e EPP 

	13
	Notebook: notebook com windows 11 pro e microsoft office home and
Business 2021. (De acordo com a referência em anexo)
	Und.
	04
	4.832,74
	19.330,96
	Exclusivo para ME e EPP 

	14
	Aparelho Telefônico Convencional Função: Tecla Flash, Tecla Redial, Características Adicionais: Mesa/Parede, Comunicação Em Centrais Condominial
	Und.
	15
	100,51
	1.507,65
	Exclusivo para ME e EPP 

	15
	Cobertura Barraca Material: Lona Nylon 600, Largura: 3M, Comprimento: 3M, Altura: 1,30 A 2,20M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/Piramidal/Estrutura Metálica
	Und.
	03
	911,43
	2.734,29
	Exclusivo para ME e EPP 

	16
	Jogo de mesa de plástico com 04 cadeiras
	Und.
	04
	284,93
	904,00
	Exclusivo para ME e EPP 

	TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
	                                                       R$ 243.702,26



1.2. Os produtos serão fornecidos de acordo com as demandas solicitadas pelo CIMERP.  
1.3 – Os produtos serão entregues na sede do CIMERP ou nos locais indicados pelos Consórcio, cabendo a empresa se responsabilizar com as despesas com o transporte de materiais, pessoas, equipamentos e máquinas.  
1.4 – Somente serão aceitos produtos que atendam às exigências de qualidade, observadas os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
1.5 – REFERÊNCIAS: 
1 - Computador: microcomputador intermediário (sff/ smail form factor) com Office home and business 2021 e windows 11 pro. Especificações mínimas:
1.1. Desempenho
1.1.1. O equipamento deverá atingir índice de, no mínimo, 31.500 pontos para o Desempenho, tendo como referência a base de dados passmark cpu mark Https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
1.1.2. Processo de fabricação de 7nm (sete nanômetros) e deverá ser da última geração disponibilizada por seus fabricantes.
1.2. Processador
1.2.1. Processador 64 bits alcançando o clock de no mínimo 4.7 ghz
1.2.2. Família desktop.
1.2.3. 14 núcleos físicos, 20 threads e 24 mb de cache.
1.2.4. Suportar tecnologia de virtualização.
1.2.5. Devera pertencer a geração mais recente produzida pelo fabricante.
1.2.6. E obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta.
1.2.7. O processador deve operar dentro das especificações originais de seu fabricante.
2. Placa-mãe
2.1. Do mesmo fabricante do equipamento.
2.2. 8 (oito) portas usb, sendo pelo menos 4 (quatro) usb 3.2. Todas as portas deverão ser conectadas diretamente na placa mãe sem o uso de hubs e/ou Adaptadores pci.
2.3. 2 (duas) portas de vídeo digitais
2.4. 2 (dois) slots m.2, sendo 1 (um) para unidade de armazenamento.
2.5. 1 (um) slot tipo sata para unidade de armazenamento.
2.6. 2 (dois) slos pcie 3a geração.
2.7. Modulo tpm (trusted platform module) versão 2.0 ou superior, interno/integrado, destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais E chaves criptográficas em conformidade com as especificações do trusted Computing group, acompanhado de software pré-instalado ou em mídia para
Configuração deste.
3. Bios
3.1. A bios deve ser capaz de armazenar o número de série do equipamento além de disponibilizar campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como o número de Patrimônio, por exemplo.
3.2. Bios com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para Inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações Do programa “setup” da bios;
3.3. Deve possuir solução integrada a bios uefi para diagnostico do hardware Além de identificar falhas de pelo menos os seguintes itens: processador, memoria, unidades de armazenamento, interface gráfica e slots pcie.
3.4. A ferramenta deve possuir interface gráfica, sendo possível executar o Diagnostico de cada item individualmente, ou teste completo dos componentes em único comando (caso necessário detectar falhas em mais de um item).
3.5. Os códigos de erro gerados pelas falhas encontradas devem ser suficientes para indicar os problemas do equipamento na abertura do chamado técnico em Garantia junto ao fabricante. Não serão aceitos softwares externos para esta Aplicação.
3.6. Deve permitir atualização da bios em ambiente Windows x64.
3.7. As atualizações da bios deverão ser disponibilizadas no site do fabricante do Equipamento.
3.8. Bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via copyright. O Fabricante do computador devera possuir livre direito de edição sobre a bios, garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido;
3.9. A bios e desenvolvida de acordo com o padrão se segurança nist 800 147 ou Iso/iec 19678:2015 e nist 800 193;
3.10. Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos Dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em Acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec 27040:2015. Caso está Ferramenta não seja nativa da bios, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento;
3.11. A bios possui uma cópia de segurança armazenada localmente ou na nuvem, Através da qual o equipamento e capaz de realizar a validação de integridade da Bios do sistema, garantindo assim que a versão utilizada esteja integra, sem Alterações geradas por códigos maliciosos;
3.12 o fabricante devera possuir compatibilidade com o padrão uefi comprovada Através do site http://www.uefi.org/members, na categoria promoters;
4. Memória
4.1. Memoria ddr4 serão 3200 mhz ou superior.
4.2. 8 (oito) gb instalados em um único modulo.
4.3. A placa mãe deve conter no mínimo 2 (dois) slots de memória.
4.4. Expansível a no mínimo 64gb.
4.5. O modulo de memória deve ser homologado pelo fabricante e deve ser idêntico em marca/modelo para cada computador fornecido.
5. Gabinete
5.1. Gabinete tipo sff (small form factor), padrão atx ou btx, podendo ser utilizado na posição horizontal ou vertical.
5.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes.
5.3. 1 baia interna de 2.5”.
5.4. Possuir botão liga/desliga.
5.5. Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido ou conector tipo combo.
5.6. Permitir a colocação de dispositivo antifurto do tipo kensington (dispositivo de travamento).
5.7. Não existir quaisquer adaptações no gabinete destinadas a implementar os sistemas de abertura/fechamento rápido e de segurança.
5.8 possuir sensor de intrusão (chassis intrusivos)
5.9 o gabinete deve possuir led de indicação de atividade do disco rígido e de Indicação de micro ligado.
5.10 deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (memorias e placas pcie) sem a utilização de ferramentas (tool less), o projeto Tool-less deverá ser original do fabricante do equipamento, não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos parafusos recartilhados somente para a abertura do gabinete e parafusos para discos no Formato m.2. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento.
6. Fonte de alimentação
6.1. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 v, com potência máxima de 310w, com eficiência mínima de 90% quando em 50% de carga de trabalho; com Certificado 80plus; do mesmo fabricante do computador.
6.2. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento;
6.3. O item deve ser comprovadamente aderente a portaria 170/2012 do inmetro ou Norma internacional correlata.
7. Interface de vídeo
7.1. Controladora de vídeo hd integrada.
7.2. Suporte a directx 12 ou superior.
7.3. Suporte a opengl 4.4 ou superior.
7.4. 2 (duas) conexões de vídeo digitais nativas, não sendo aceito porta dvi para atender à exigência nem o fornecimento de conversores ou adaptadores.
7.5. Deverá ser compatível com uso de 2 monitores de vídeo simultaneamente.
8. Unidade de armazenamento
8.1. Um disco ssd (solida state drive), do tipo m.2 pcie nvme interno ao gabinete. Não será aceito solução hibrida.
8.2. Capacidade mínima de armazenamento de 256 gb.
9. Interface de rede
9.1. Placa de rede integrada padrão gigabit ethernet com leds indicativos da Funcionalidade da rede.
9.2. Operando automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps.
9.3. Suporte a 802.1q em ambiente Windows.
9.4. Suporte a pxe e wake-on-lan.
9.5. Driver disponível para Windows.
10. Interface de som
10.1. Possuir controladora integrada.
10.3. Com conectores de entrada, saída e microfone, sendo aceito conectores do Tipo combo.
10.4. Possuir alto falante interno ao gabinete.
11. Teclado
11.1. Teclado de membrana padrão brasileiro abnt2.
11.2. Mínimo de 1 posição para regulagem de altura.
11.3 conexões usb com o computador sem uso de adaptadores.
11.4. A garantia do teclado deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas Condições do equipamento.
11.5. O teclado deverá ser do mesmo fabricante do computador.
12. Mouse
12.1. Mouse ótico ambidestro de tamanho padrão.
12.2. Conexão usb com o computador sem uso de adaptadores.
12.3. Resolução mínima de 1000 dpi.
12.4. A garantia do mouse deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas Condições do equipamento.
12.5. O mouse deverá ser do mesmo fabricante do computador.
13. Sistema operacional e suíte Microsoft office
13.1. O equipamento deve ser fornecido com licença oem do Windows 11 pro de Fábrica. Arquitetura 64 bits e linguagem português do brasil.
13.2. Deverá fornecer mídia com solução para reinstalação do sistema Operacional. Será aceito em substituição a mídia, local reservado no site do Próprio fabricante, onde consiga baixar a mídia de recuperação integral dos Softwares pré-instalados ou possuir no própria bios suporte a recovery do
Ambiente Windows
13.3. O sistema operacional obrigatoriamente deverá constar na consulta aberta no site do fabricante através do número de série e/ou etiqueta de serviço.
13.4. O equipamento deve ser fornecido com licença perpetua do Microsoft office Home and business em sua versão atual ou superior e linguagem português do Brasil, fornecida pelo fabricante do equipamento.
13.5. A suite Microsoft office obrigatoriamente deverá constar na consulta Aberta no site do fabricante através do número de série e/ou etiqueta de Serviço.
14. Outros requisitos
14.1. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, Todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas. 
14.2. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos Equipamentos deverão ser fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro E cinquenta centímetros).
14.3 cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o novo padrão brasileiro (nbr-14136).
14.4. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.
14.5. O equipamento (gabinete, monitor, teclado, mouse, dispositivos óticos, Dispositivo de e/s (entrada/saída) e demais componentes) obrigatoriamente deverá estar padronizado na cor preta, cinza ou preta/cinza.
14.6. O equipamento devera, comprovadamente, pertencer a linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.
14.7. Fornecer catalogo técnico oficial do produto que apresente as Características técnicas em conformidade com o solicitado neste termo. Caso os catálogos técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência Técnica em relação aos descritivos do edital e seus anexos, deverá ser anexado
Aos mesmos a declaração do fabricante, completando estas informações, em Português.
14.8. Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.
14.9 os equipamentos ofertados deverão estar em conformidade com as diretivas Rohs (restritivo of certain hazardous substances);
14.10 apresentar certificado epeat “computers and displays (2018) (launched 2019)” Em qualquer categoria para o microcomputador e o monitor ofertados, Disponível em www.epeat.net;
14.11 o modelo, do equipamento ofertado, deverá estar listado pela Microsoft no Seu catálogo de produtos compatíveis e certificados “hcl” (hardware Compatibility list) em https://sysdev.microsoft.com/pt-br/hardware/lpl/ para o Windows 11 x64 ou, certificados de compatibilidade do equipamento junto a
Microsoft;
14.12 deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento e Membro do consorcio dmtf (desktop management task force) que especifica o Padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria “board”. O certificado será conferido através de acesso a pagina
Http://www.dmtf.org/about/list/. 
Apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o Endereço eletrônico da fonte extraída;
14.13 deverá ser apresentada certificação Energy starr 7.0 (ou atual) do desktop E monitor ofertado, através do site www.energystar.gov ou apresentar Relatório técnico de ensaios de conformidade de consumo de energia, emitido Por laboratório de ensaio acreditado Pela coordenação geral de acreditação (cgcre)do inmetro, de acordo com a Norma nbr/iso iec 17025;
15. Monitor de vídeo
15.1. Tamanho mínimo de 21.5”.
15.2. Resolução de tela de 1920x1080.
15.3. Brilho mínimo de 250 cd/m2.
15.4. Relação de contraste estático de 1000:1.
15.5. Tecnologia: ips.
15.5. Rotação/pivô de 90o.
15.6. Formato/taxa de proporção: 16:9.
15.7. Conectores de vídeo: mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais. Não será aceito a conexão dvi para atender a especificação nem adaptador para fornecer as interfaces.
15.8. Um cabo de vídeo com conector digital deve estar incluso.
15.9. Devera possuir pelo menos 2 (duas) usb 3.0.
15.10. O cabo de energia fornecido deve ser no padrão brasileiro (nbr 14136).
15.11. Fonte embutida no pedestal ou no corpo do monitor.
15.12. Certificado Energy star e certificação emitida pelo inmetro ou entidade Acreditada pelo inmetro, em conformidade com a portaria nº 170, de 10 de abril de 2012, nos quesitos de eficiência energética, segurança e compatibilidade eletromagnética;
15.13. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do computador e seguir a mesma Padronização do equipamento ou fornecido em regime de odm – para tanto, obrigatória declaração do fabricante de monitores que comprove acordo entre O fabricante do computador e do monitor, garantindo assim a garantia e Assistência técnica nas mesmas condições para ambos os componentes, conforme subitem garantia.
16. Tipo de garantia: garantia do fabricante
16.1. Fica estipulada a garantia com cobertura total de 36 (trinta e seis) meses do Fabricante, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos, sendo prestada on site na localidade de entrega dos equipamentos (CIMERP). A garantia devera cobrir o micro, monitores, teclado e Mouse, sistema operacional e a suite Microsoft office, nas mesmas condições. 
16.2. A garantia obrigatoriamente deverá ser verificada por consulta aberta no Site do fabricante através do número de série e/ou etiqueta de serviço.
16.3. Fica acertado que, por cobertura total, entende-se a substituição ou Reparação de qualquer peça, suite Microsoft office e sistema operacional, já existente no equipamento quando da entrega pela contratada, ainda que por Desgaste, incluindo toda a mão de obra necessária a intervenção técnica,
Durante todo período especificado nesta clausula, sem ônus para a Contratante.
16.4. Deverá ser disponibilizado pela contratada ou pelo fabricante do Equipamento, serviço de atendimento ao cliente (sac) para abertura de Chamado de assistência técnica, de segunda a sexta-feira, a partir de 08:00 até as 18:00 horas, podendo ser via atendimento telefônico, on line, acesso remoto, bem
Como por qualquer outro meio eficaz disponibilizado para abertura dos Chamados de assistência técnica.
16.5. Durante a abertura do chamado, o fabricante e/ou a contratada poderá realizar um pre-atendimento inicial/analítico, via sac, a fim de solucionar o Problema relatado.
16.6. Com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, o atendimento Inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela Contratante, no qual, com a colaboração da equipe de ti da contratante ou com O próprio usuário se identificara o problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnostico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site.
16.7. O prazo de atendimento será iniciado no próximo dia útil após a abertura do Chamado.
16.8. O primeiro atendimento deverá ser executado no próximo dia útil da Abertura do chamado e o reparo em até 48 horas uteis.
16.9. Em caso da impossibilidade em solucionar o problema no prazo estipulado no Item 16.9, o fabricante e/ou a contratada compromete-se a substituir o Equipamento defeituoso, até o termino do reparo do mesmo, por outro Equivalente ou superior, de sua propriedade, a fim de proporcionar a Operacionalização do equipamento e a continuidade da rotina de trabalho dos Usuários.
16.10. O atendimento as chamadas técnicas durante o período de garantia serão realizadas em dias uteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, a partir de 08:00 até as 18:00 horas.
16.11. O fabricante e/ou a contratada, diretamente ou através de sua rede Credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição Resumida do problema.
16.12. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos do CIMERP, sem necessidade de autorização previa e sem Perda da garantia.
16.13. Só serão aceitos peças e componentes novos e originais, salvo nos casos Fundamentados por escrito e aceitos pela contratante no presente edital. 

2 - Notebook: Notebook com Windows 11 pro e Microsoft office home and business 2021
1.1. Processador:
1.1.1. Atinge índice de, no mínimo, 15.000 pontos para o desempenho, tendo como Referência a base de dados passmark cpu mark disponível no site Https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
1.1.2. Processadores com clock de até 4,60ghz utilizando a tecnologia turbo, 10 (dez) núcleos e 12 (doze) threads;
1.1.3. A velocidade do barramento de comunicação do processador com o Restante do sistema deverá ser de no mínimo 4.0gt/s (quatro gigatransfers por Segundo).
1.1.4. Padrão de arquitetura do processador de 64 bits, com tecnologia de Fabricação de 07 nanômetros e memória cache integrada ao Processador de no mínimo 12mb e tdp de até 55w;
1.1.5. O processador deverá ser da última geração;
1.2. Memória principal:
1.2.1. Dotada com tecnologia ddr4, 3200 mhz e do tipo serão;
1.2.2. 8 (oito) gb de memória instalada em um único slot, possibilidade de suporte a Tecnologia dual channel, possuir no mínimo 02 (dois), slots de memória e suporte A 32 gb de memória. Será aceito memoria soldada na placa-mae e 01 (um) slot livre para futuras expansões.
1.3. Bios:
1.3.1. A bios deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash rom.
1.3.2. Caso a bios seja ofertada em regime de copyright, o fabricante do Computador devera possuir livre direito de edição sobre ela, garantindo assim Adaptabilidade do conjunto adquirido;
1.3.3. Bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de software de Gerenciamento;
1.3.4. Possibilita que a senha de acesso ao bios seja ativada e desativada via setup;
1.3.5. Bios português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade
Com a especificação uefi 2.1 (http://www.uefi.org), e capturáveis pela aplicação de inventario sccm (system center configuration manager);
1.3.6. O fabricante devera possuir compatibilidade com o padrão uefi comprovada Através do site http://www.uefi.org/members, na categoria promoters;
1.3.7. Devera possuir ferramenta ou software que realiza a formatação Definitiva de hdds ou ssds conectados ao equipamento.
1.3.8. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou Funcionalidade na bios com características de segurança avançada de Rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita Recuperação e localização do mesmo e ainda execução das seguintes
Funcionalidades: bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja Utilizado ou reutilizado em caso de substituição do hd; 
Envio de um comando Remoto capaz de apagar todas as informações contidas no hd ou arquivos Específicos; gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão; as Funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um Console web. Esse dispositivo ou funcionalidade na bios deverá estar
Nativamente presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com Suporte por todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na configuração inicial;
1.3.9. Possui sistema integrado de diagnostico que permita verificar a saúde do Sistema, bem como diagnostico na bios em modo gráfico, capaz de verificar os Seguintes itens:
A- Saída de vídeo;
B- Alto falantes interno;
C- Unidade de armazenamento;
D- Boot do sistema operacional;
E- Funcionalidade de portas usb;
F- Interface gráfica;
G – Sistema de ventilação;
H- Processador;
I – Memória ram;
J – A mensagem de erro gerada por este diagnostico deverá ser o suficiente para Abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência da garantia;
Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos Dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento.
1.3.10 a bios e desenvolvida de acordo com o padrão se segurança nist 800 147 ou Iso/iec 19678:2015 e nist 800 193;
1.3.11. Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos Dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em Acordo com o padrão de segurança nist 800-88 ou iso/iec 27040:2015. Caso está Ferramenta não seja nativa da bios, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento;
1.3.12. A bios possui uma cópia de segurança armazenada localmente ou na nuvem, Através da qual o equipamento e capaz de realizar a validação de integridade da Bios do sistema, garantindo assim que a versão utilizada esteja integra, sem Alterações geradas por códigos maliciosos;
Placa mãe:
1.3.10. Possui 1 slot m.2;
1.3.11. A placa mãe devera possuir o chipset da mesma marca do fabricante do Processador; possuir 02 (dois) slots de memória com suporte a ddr4 de no mínimo 3200mhz;
1.3.12. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de Oem, não sendo de livre comercialização no mercado;
1.3.13. Devera possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado para Criptografia.
1.4. Unidade de armazenamento
1.4.1. Controladora de discos integrada a placa mãe, padrão sata-3 com taxa Transferência de 6.0 gb/s ou superior, com 01 (uma) unidade ssd tipo m.2 pcie nvme, instalada, interna, de 256gb;
1.5. Controladora de rede gigabit ethernet, com as seguintes características:
1.5.1. Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de rede gigabit ethernet padrão rj-45, com suporte a pxe e wol;
1.5.2. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 mbps, com reconhecimento automático Da velocidade da rede, capacidade de operar no modo fullduplex, conector rj-45 Femea;
1.6. Controladora de rede wireless, com as seguintes características:
1.6.1. Em conformidade com os padrões 802.11ax, encriptação wep 64-bit e 128-bit, Tkip e aes-ccmp 128-bit, suporte ieee 802.1x;
1.6.2. Possuir os protocolos de autenticação pap, chap, tls, gtc e mschapv2;
1.6.3. Suporte a banda dupla de 2,4 ghz e de 5ghz, 2x2
1.6.4. Velocidade de transmissão de dados de até 2400 mbps;
1.6.5. Possui bluetooth de 5.1;
1.7. Controladora de vídeo:
1.7.1. Suporte a resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 hz, no mínimo um conector de Vídeo sendo, no mínimo um nativo no padrão hdmi, suporte a directx 12 e opengl 4.4;
1.7.2. Suporte a 02 monitores simultaneamente, sendo o seu próprio e um externo;
1.8. Gabinete:
1.8.1. O monitor deverá ser de led widescreen, tamanho de 14 ou 15 polegadas;
1.8.2. Resolução de 1920 x 1200pixels (alta definição) ips, 250nits e antirreflexo;
1.8.3. Um conector de microfone/fone de ouvido/autofalante estéreo
1.8.4. Conectores usb: 3 conectores, sendo no mínimo 1 no padrão usb tipo-c.
1.8.5. Webcam integrada ao gabinete;
1.8.6. Microfone integrado ao gabinete;
1.8.7. O equipamento devera possuir indicadores (led, display ou bips), para facilitar a identificação do componente (memoria, processador, vídeo etc.), que esteja com problema, para agilizar o reparo.
1.8.9. O gabinete deverá ser compatível com o padrão milstd-810g.
1.8.10. Devera possuir: entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança;
1.8.11. Possuir 02(dois), alto-falantes internos com potência suportada de 2watts por canal;
1.8.13. Áudio: som estéreo integrado;
1.8.14. Bateria: mínimo 3 células; alimentação: fonte ac externa 100-240v seleção Automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no Padrão brasileiro;
1.9. Teclado padrão abnt-ii e touch-pad,
1.9.1. Teclas de iniciar e de atalho do ms – Windows;
1.9.2. Teclado abnt2 com no mínimo 80 teclas
1.9.3. Touch-pad com recursos de botões e área de rolagem (scroll).
1.10. Sistema operacional e suite Microsoft:
1.10.1. Acompanha licença oem do Windows 11 professional 64 bits com mídia para Reinstalação (dvd, cd ou usb ou partição de recuperação);
1.10.2. Acompanha licença perpetua Microsoft office home and business em sua Versão atual ou superior e em português do brasil, fornecida pelo fabricante do equipamento;
14. Outros requisitos
14.1. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, Todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas. 
14.2. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos Equipamentos deverão ser fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro E cinquenta centímetros).
14.3 cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o novo padrão brasileiro (nbr-14136).
14.4. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.
14.5. O equipamento devera, comprovadamente, pertencer a linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico.
14.7. Fornecer catalogo técnico oficial do produto que apresente as Características técnicas em conformidade com o solicitado neste termo. Caso os catálogos técnicos apresentados omitam alguma informação ou exigência Técnica em relação aos descritivos do edital e seus anexos, deverá ser anexado
Aos mesmos a declaração do fabricante, completando estas informações, em Português.
14.8. Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.
14.9 os equipamentos ofertados deverão estar em conformidade com as diretivas Rohs (restritivo of certain hazardous substances);
14.10 apresentar certificado epeat “computers and displays (2018) (launched 2019)” Em qualquer categoria para o notebook ofertado, disponível em www.epeat.net;
14.11 o modelo, do equipamento ofertado, deverá estar listado pela Microsoft no Seu catálogo de produtos compatíveis e certificados “hcl” (hardware Compatibility list) em https://sysdev.microsoft.com/pt-br/hardware/lpl/ para o Windows 11 x64 ou, certificados de compatibilidade do equipamento junto a
Microsoft;
14.12 deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento e Membro do consorcio dmtf (desktop management task force) que especifica o Padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria “board”. O certificado será conferido através de acesso a pagina
Http://www.dmtf.org/about/list/.
Apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o Endereço eletrônico da fonte extraída;
14.13 deverá ser apresentada certificação Energy starr 7.0 (ou atual) do Notebook ofertado, através do site www.energystar.gov ou apresentar Relatório técnico de ensaios de conformidade de consumo de energia, emitido Por laboratório de ensaio acreditado pela coordenação geral de acreditação (cgcre)do inmetro, de acordo com a norma nbr/iso iec 17025;

1.11. Suporte e garantia do hardware e software:
1.11.1. Garantia total do fabricante dos equipamentos (hardware), incluindo a Troca da bateria, suite Microsoft office home and business e sistema Operacional Microsoft Windows por 3 anos do tipo on-site.
1.11.2. Bateria devera possuir no mínimo de 36 (trinta e seis) meses de garantia;
1.11.3. Com tempo de reparo para falhas de hardware e software: 5 dias uteis após a abertura do chamado;
1.11.4. Atendimento no local: 9 horas por dia, 5 dias por semana;
1.11.5. Atendimento/suporte remoto: 24 horas por dia, 7 dias por semana;
1.11.6. Verificável através de consulta aberta no site do fabricante através do Número de série e/ou etiqueta de serviço.
1.11.7. Com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, o atendimento Inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela Contratante, no qual, com a colaboração da equipe de ti da contratante ou com O próprio usuário se identificara o problema do equipamento. Caso seja
Identificado nesta fase de diagnostico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site.
1.11.8. A contratada devera se responsabilizar pela centralização e gestão de Todos os chamados de suporte técnico junto ao fabricante dos equipamentos Listados no escopo, realizando o registro e o encerramento de cada chamado. 
1.11.9. A contratada devera possuir e disponibilizar canais de atendimento, via Service desk para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por Dia, 7 (sete) dias por semana, mediante sistema web, e-mail, telefone 0800 com Interface humana para atendimento em língua portuguesa. O service desk deverá ser responsável pelo recebimento dos chamados, registro e informação do Status de cada chamado.
1.11.10. O sistema operacional Microsoft Windows e a suite de escritório Microsoft office home and business, deverão obrigatoriamente ser adquiridos Junto ao fabricante do equipamento e constarem na consulta aberta no site do Fabricante através do número de série e/ou etiqueta de serviço.
Leitor de cartões de memória
Especificações:
-Compatível com o padrão usb 3.0, suporta velocidades de até 5gbps. Compatível
Com o padrão usb 2.0 / 1.x mais antigo.
-Com 2 slots de cartão: sd e micro sd. Um leitor para duas placas.
- Formato usb tipo a
-Compatível com o Windows xp / vista / 7/8 / 8.1 / 10 /11, mac os, linux, etc.
-Simplesmente plug & play, não requer instalação de driver.
Compatibilidade de slot de cartão
* ranhura sd: sdxc / sdhc / sd / extrema i iii sd / ultra ii sd / mmc / rs-mmc
* slot para micro sd / tf: micro sd / tf / micro sdxc / micro sdhc / uhs-i
Leitor de cartão inteligente
Smart card interface:
- Possui suporte a todos os cartões iso7816 classe a, b e c (5v, 3v, 1.8v); 
- possui suporte a todos os parâmetros de cartões iso7816 ta1 (até 344 kbds);
- le e escreve em todos os cartões iso 7816-1, 2, 3, 4 com microprocessador t=0 e
T=1 (cartões de memória sob consulta);
- Possui detecção de curto circuito smart card connector e o de 8 contatos de
Fricção - iso location;
- Garantia de 100,000 ciclos de inserção - emv nível 1 mecanicamente compliant;
- Cartões que possuam embossamento em alto relevo são suportados.
Interface humana: led verde;
Host interface: usb full speed (12 mbps); hubless; cabo de 1,5m; conector usb tipo
A; Power supply por meio da porta usb; voltagem de operação [4.4 --> 5.5v];
Temperaturas suportadas de armazenamento e operação: operando: +5°c/+55°c;
Armazenado: -25°c/+60°c.
Padrões eletromagnéticos:
- Europeu: 89/336/cee guideline
- en 55022: 1994 class b
- en 50082-1: 1994
- en 50081-1: 1992
- en 61000-4-2: 1995
- en 61000-4-3: 1997
- en 61000-4-4: 1995
- comply with emc directive 89/336/eec
- Usa: fcc part 15 class b
Níveis de segurança:
- Europeu: en60950
- iec950: 1991, am,3: 1995
- Usa: ul1950 terceira edição, datada de 28 de julho de 1995
- Canada: csa950
- Compatível com diretiva de baixa voltagem 73/23/eec
Standards/certifications: - iso/iec 7816-1,2,3,4: ic cartões com contato
- emv level 1, emv96 version 3.1.1 (emv2000 under completion at printing time)
- Microsoft Windows hardware quality labs (whql)
- Windows logo program wlp 2.0
- usb 2.0 full speed
- ccid - chip card interface device 1.0
- mondexr level 1 purse approved (version: purse 2, chipsafe and chipsafe+)
Sistemas operacionais:
- Windows 10
- Windows 11
Api’s:
- Microsoft pc/sc environment com os drivers associados outros ambientes (ocf,
Ct-api upon request)
Acessórios disponíveis para este smart card reader:
- Stand acessory
- 3.5" floppy bay pack
- 5.25" floppy bay pack
Garantia: 12 meses

3 - JUSTIFICATIVA 
3.1 - A motivação para esta aquisição é multifacetada, atendendo aos seguintes pilares:
I - Manutenção das Atividades Administrativas: Garantir que o corpo técnico e administrativo do CIMERP disponha de ferramentas adequadas (computadores, periféricos e mobiliário ergonômico) para o desempenho de suas funções institucionais.
II - Continuidade do Programa de Defesa do Consumidor (PROCON): O CIMERP desempenha papel crucial na prestação de serviços de proteção ao consumidor nos Municípios consorciados. A aquisição dos equipamentos é condição sine qua non para que o PROCON Intermunicipal mantenha seu atendimento à população, assegurando o exercício da cidadania e a fiscalização das relações de consumo.
III - Cumprimento de Plano de Trabalho com o Ministério Público: A contratação é viabilizada por recursos financeiros liberados pelo Ministério Público, mediante plano de trabalho específico. Portanto, a aquisição é uma obrigação de fazer assumida pelo Consórcio para a destinação adequada e tempestiva das verbas públicas recebidas, sob pena de descumprimento de metas e eventual necessidade de devolução de recursos.
3.2 - Com aquisição dos produtos ainda serão atendidos os seguintes objetivos:
I - A plena estruturação das salas de atendimento e escritórios do CIMERP e do PROCON;
II - O aumento da produtividade administrativa através de equipamentos de informática atualizados;
III - O estrito cumprimento do cronograma e das metas estabelecidas no plano de trabalho aprovado pelo Ministério Público;
IV - A otimização do uso dos recursos públicos, observando o princípio da economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa através do Pregão Eletrônico

4 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO/ESCOLHA PELO MENOR PREÇO GLOBAL
4.1 - A aquisição dos produtos e se dará através da aplicação do MENOR PREÇO POR ITEN se revela como uma forma mais simplificada e econômica para a seleção dos produtos. 
4.2 - A presente justificativa tem por finalidade demonstrar a vantajosidade técnica e econômica da adoção do critério de julgamento por menor preço POR ITEM. A escolha baseia-se na busca pela máxima eficiência, padronização e economicidade, em conformidade com os princípios da Lei nº 14.133/2021.
4.3 - A regra geral nas licitações é o parcelamento do objeto, visando ampliar a competitividade. 

5 - DA HABILITAÇÃO EXIGIDA 
5.1 - Habilitação jurídica
5.1.1 - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
5.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
5.1.3 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
5.1.4 - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
5.1.5 - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
5.1.6 - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
5.1.7 - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
5.1.8 - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
5.2 - Habilitação fiscal, social e trabalhista
5.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
5.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
5.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
5.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
5.2.4 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
5.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
5.2.6 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
5.2.7 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
5.2.8 – Apresentar as DECLARAÇOES contidas nos ANEXOS deste edital. 
5.3 - Qualificação Econômico-Financeira
5.3.1 – Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
5.3.2 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
5.3.3 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:
- Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 
5.3.4 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e
5.3.5 - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
5.3.6 - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
5.3.7 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, para o respectivo item.
5.3.8 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
5.3.8 - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
5.3.1 - A análise da qualificação econômico/financeira será realizada de forma objetiva por meio da apresentação dos índices contábeis calculados pelos dados do balanço patrimonial exigíveis neste ano de 2025, assinado pelo licitante e/ou pelo contador, atendendo aos limites estabelecidos a seguir:
 
Índice de Liquidez Geral (ILG) expressado da forma seguinte:




Índice de Liquidez Corrente (ILC) expressado da forma seguinte:




5.4. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou CAGEF.
PARÁGRAFO ÚNICO: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão estar em nome do licitante, e preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo, observando que: 
a). Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b). Se o licitante forma a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c). Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
d). Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
e) POSSUIR CAPITAL SOCIAL MINIMO DE 10% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.
5.6. QUALIFICAÇÃO TECNICA: 
5.4.1 - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
5.4.2 - A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
5.4.3 - Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
5.4.4 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado em papel timbrado, devidamente carimbado e assinado, onde comprove ter a licitante executado, ou estar executando, fornecimentos pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital;
5.4.5 - A aptidão técnico-operacional de que trata o subitem anterior poderá ser demonstrada pela execução pretérita de, no mínimo, 10% (dez por cento) dos quantitativos do objeto licitado;
5.4.6 - O contratante reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o objetivo de verificar se o(s) atestado(s) é (são) adequado(s) e atendem ás exigências contidas neste Edital, podendo exigir apresentação de documentação complementar referente ao fornecimento dos produtos licitados; 
5.4.7 - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
5.7. DAS DEMAIS DECLARAÇÕES: 
5.7.1. Apresentar as Declarações definidas no EDITAL conforme ANEXOS. 
5.8 - Para participantes reunidas em consórcio:
5.8.1 - Apresentar documentos com os seguintes requisitos:
A). Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
B). Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
C). Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado, com acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.
5.9 - Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
I - A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
II - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
III - A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 
IV - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
V - A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
VI - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e 
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
VII - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
5.10 - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico - financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou CAGEF.
PARÁGRAFO ÚNICO: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação deverão estar em nome do licitante, e preferencialmente, com o número do CNPJ e endereço respectivo, observando que: 
a). Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b). Se o licitante forma a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c). Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
d). Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
5.11 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
5.12 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
5.13. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 
5.14. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por documentos digitais revestidos de validade jurídica, nos termos da legislação federal. 
5.15. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 
5.16. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021), responsabilizando-se ainda pela veracidade das informações prestadas para fins de registro cadastral caso existentes.  
5.17. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
5.18. A habilitação poderá ser verificada por meio dos registros cadastrais indicados no edital, nos documentos por eles abrangidos. 
a. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
5.19. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados nos registros cadastrais indicados e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
a. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
5.20. Os documentos para habilitação deverão ser remetidos, juntamente com a proposta comercial, por meio do sistema, em formato digital, até a data limite para abertura do certame indicada no preambulo. 
5.21. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
5.22. A verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação aos licitantes vencedores. 
a. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
b. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 
5.23. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
a. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
b. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 
5.24. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
5.25. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital. 
5.26. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
5.27. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
5.28. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO 
6.1. Para a contratação, exigir-se-á: 
a) contrato social em vigor;
b) documentos do representante legal da empresa; 
c) comprovante de inscrição e situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil; 
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da sociedade, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da sociedade, mediante apresentação de certidão mobiliária emitida pela Secretaria competente do Município;
g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
i) Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7 - DA AQUISIÇÃO E PRAZO PARA ENTREGA/DA EXECUÇÃO E PERÍODO DO CONTRATO  
7.1. O licitante vencedor, terá o prazo de até 07 (sete) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento; 
7.2. As Ordens de Compra / Autorizações de Fornecimento serão emitidas pelos CIMERP, pela via postal, no endereço do contratante, por fax ou através de correio eletrônico (e-mail), WHATSAPP, indicados pelo fornecedor; 
7.3. Cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento conterá um número de lote/item de compra, para melhor monitoramento das entregas (o qual também deverá figurar na NF); 
7.4. A Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento será emitida sempre que houver demanda e de forma individualizada constante no Preâmbulo; 
7.5. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com as necessidades do Contratante, de forma parcelada ou não, respeitado o valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos) para cada pedido;
7.6. Os produtos serão fornecidos conforme a demanda do Contratante, de forma fracionada ou não, conforme as necessidades do CIMERP, nos locais determinados pelos mesmos na Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento; 
7.7. Os produtos serão entregues de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 08:00h às 17:00h. Qualquer entrega fora desse prazo será devolvida. O recebimento dos itens se dará pelo funcionário/servidor indicado como responsável; 
7.8. Todas as notas fiscais deverão conter o número do lote/item de compra junto à discriminação do item, especificado na Autorização de Fornecimento, e o endereço do local de entrega, a fim de evitar possíveis trocas de mercadorias, sendo que a liberação da nota fiscal para fins de pagamento estará condicionada ao atendimento dessas exigências; 
7.9. A empresa deverá fornecer os produtos na forma cotada na proposta, caso contrário ser-lhe-ão aplicadas as penalidades previstas neste Termo; excepcionalmente, mediante autorização prévia do CIMERP ou dos respectivos municípios participantes; 
7.10. O recebimento dos produtos será feito inicialmente em caráter provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está condicionado ao atendimento das exigências contidas neste Termo;
7.11. Caso não cumpridas as exigências deste Termo, o Fornecedor será comunicado corrigir as falhas e defeitos nos produtos de acordo com as especificações constantes deste Termo, sem nenhum ônus para o Consórcio, e ficará sujeito às penalidades previstas neste Termo. 
7.12. Em casos excepcionais de falta de algum item constante na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento emitida, a empresa deverá efetivar a remessa dos demais, justificando fundamentadamente os motivos da falta, que serão avaliados pelos solicitantes para o efeito de aplicação ou não de penalidades; 
7.13. O transporte do materiais, equipamento e operários deverá ser realizado em veículo apropriado; 
7.14. A empresa deverá fornecer os produtos no prazo de 07 (sete) dias corridos contados do recebimento da ordem de fornecimento, na data e horário estipulados pela secretaria solicitante;  
7.15. Promover a substituição dos produtos que não atendam aos critérios definidos deverá ser imediata e sem custo adicional ao município. 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
8.1. A contratada obriga-se a: 
a) efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância às especificações contidas neste termo de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), implicando na obrigação de, a critério do CONTRATANTE, substituir, reparar, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o prazo máximo de 7 (sete) dias, o objeto com avarias ou defeitos. 
c) atender prontamente a quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto nos limites da legislação aplicável.
d) comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
e) manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como com as condições de habilitação e qualificação exigidas para licitação.
f) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na minuta do contrato. 
g) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.
8.2 – Das obrigações especificas:  
I – Fornecer os produtos apenas mediante autorização do órgão responsável do CIMERP;
II - Dar atendimento adequado e prestar as informações ao CIMERP sobre os produtos de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste edital;
III - Apresentar documento fiscal no prazo estipulado neste edital;
IV - Manter todas as condições de habilitação exigidas no edital durante todo o período em que se mantiver credenciado;
V - Comunicar ao CIMERP, por escrito e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, os motivos de ordem técnica que impossibilitem o fornecimento dos produtos ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento dos produtos;
VI - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade e responsabilidade técnica dos produtos fornecidos;
VII – Fornecer os produtos de forma direta, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;
VIII - Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIMERP e atender e/ou responder as reclamações relativas aos produtos fornecidos;
IX - Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os produtos fornecidos e/ou necessárias ao cumprimento do objeto licitado;
X - Assumir as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de toda a equipe;
XI - Emitir a nota fiscal de forma individualizada por município;
8.3 – Das condições para a fornecimento dos produtos:  
8.3.1 – Caberá a empresa desenvolver as seguintes atividades: 
a) - Fornecimento de todo o material necessário para o fornecimento dos produtos; 
b) - Oferecimento de garantia dos produtos fornecidos; 
c) - Utilização de materiais de qualidade; 
d) – Realizar o transporte, descarga dos produtos; 
e) – Realizar a montagem dos produtos descritos nos itens 03, 04, 05, 06, 07 e 11. 
f) - Iniciar o fornecimento dos produtos no prazo máximo de até 07 (sete) dias corridos contados da ordem de fornecimento; 
g) – Todos materiais, maquinas e equipamentos necessários para a execução do objeto da licitação deverão ser disponibilizadas pela Contratada.
h) - O transporte, hospedagem, alimentação, taxas, encargos fiscais e tributários serão de inteira responsabilidade da contratada. 
i) – Disponibilizar a mão de obra e os materiais necessários para o fornecimento dos produtos; 
8.4. A contratante obriga-se a: 
8.4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça a qualquer das cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência. 
8.4.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados. 
8.4.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa fornecer os produtos dentro das normas deste Termo de Referência. 
8.4.4. Emitir nota de empenho observando-se a tabela de preços definida no edital;
8.4.5. Efetuar o pagamento ao contratado em função dos produtos fornecidos de acordo com os valores constantes na ata de registro de preços;
8.4.6. Efetuar conferência técnica e administrativa das notas fiscais e relações dos produtos fornecidos;
8.4.7. Fiscalizar o cumprimento das disposições deste edital;

9 – RESPONSÁVEL (IS) PELA GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ficará a cargo do Consorcio designar o fiscal e o gestor do contrato quanto da celebração do contrato com a empresa vencedora. 
FISCAL DO CONTRATO: Aline Vieira Cascardo Miranda
GESTOR DO CONTRATO: Rodrigo Fernandes Pereira

10 – DO PAGAMENTO 
10.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no Banco a ser informado no ato da assinatura da ata, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar do fornecimento do produto, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela Fiscalização da Prefeitura.
  10.2. Quando da apresentação das notas fiscais, a contratada deverá demonstrar a permanência de          sua situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante o Sistema de Seguridade Social e o FGTS, apresentando cópias das pertinentes certidões negativas.
10.3. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização passará a conferir a perfeita adequação da nota fiscal aos produtos fornecidos ao poder público.
10.4. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pela SMF/Contabilidade considerar-se-á liquidada a despesa.
10.5. O pagamento à contratada será realizado no prazo de ATÉ 30(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e do atestado da Contabilidade.
10.6. O prazo de pagamento previsto no item acima não transcorrerá caso verificado inconformidades na nota fiscal apresentada.
10.7. Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
10.8. O pagamento será efetuado em Conta Bancária indicada pela CONTRATADA, de sua titularidade ou de representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
10.9. Caso se verifique erro nas notais fiscais, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da CONTRATADA.
10.10. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
10.11. Os pagamentos poderão ser retidos, quando houver incidência de ação judicial em que o Município for demandado, direta ou indiretamente, quer seja solidário ou subsidiariamente, relativamente a encargos sociais, trabalhistas e demais responsabilidades relativas à mão de obra envolvida na prestação dos serviços, ou a ela vinculada sob qualquer circunstância.
Muriaé em 26 de maio de 2026.


_______________________________________________.
[bookmark: _GoBack]Aline Vieira Cascardo Miranda
Rua Edmundo Germano, nº 35, centro, Muriaé/MG, CEP: 36.880-047: procon@cimerp.mg.gov.br
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